///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    - Star TSP100 futurePRNT -
        Readme ファイル                                      2018/07/09

    Copyright (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. All rights reserved.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

※本テキストは、Star TSP100 CD Version 7.4.0に適用されます。

この度は Star TSP100 futurePRNT をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

このファイルでは、他のマニュアルに記載されていない事項について補足させて
頂きます。

 1. SDKの使い方
 2. TSP100GT/LANのバージョンアップ方法
 3. サイレント インストール
 4. サイレント アンインストール
 5. Windows 7/8/8.1/10(32bit/64bit)のアンインストールについて
 6. プリンタドライバの手動インストール方法
 7. Linux, Mac サポートOS
 8. JavaPOS CO(Control Object) バージョン
 9. プラグアンドプレイが途中で止まった場合の対処
10. プリンタドライバでキャッシュドロワを設定している方へ
11. 既にTSP100シリーズプリンタを使用している方へ
12. CUPSドライバを使用する方へ
13. TSP100LANプリンタを使用する方へ
14. Windows Patch
15. Windows 8.1/10でのインストールについて
16. スター精密クラウドサービスについての補足
17. 改版履歴

※対応OS: Windows 7     (32bit/64bit)
          Windows 8/8.1 (32bit/64bit)
          Windows 10    (32bit/64bit)

===============
1.  SDKの使い方
===============
本CDには、TSP100の機能をより効果的に利用頂くためにSDK(Software Development Kit)
を同梱しています。
CDメニュー → "マニュアル/SDK" → "SDK" を選択して、"SDK"フォルダを開きます。
"Documents"フォルダのドキュメント及び、SDKフォルダ中のサンプルプログラムを
参照して下さい。

======================================
2.  TSP100GT/LANのバージョンアップ方法
======================================
TSP100GT/LAN用V1.0.0及びV1.1.0のソフトウェアがインストールされている環境に、
V5.0.0以降のソフトウェアをインストールすることは出来ません。

TSP100GT/LAN用V1.0.0及びV1.1.0のソフトウェアをアンインストール後、V5.0.0以降の
ソフトウェアのインストールを行って下さい。

バージョンアップ時の注意点：
  ・プリンタドライバの再インストールが必要になるため、プリンタプロパティより、
    「デバイスの設定」の再設定が必要です。
  ・GT/LANソフトウェアをアンインストールする前に、設定ユーティリティのエクス
    ポート機能で、設定内容を保存することを推奨します。
    ※詳細は、ソフトウェアマニュアルをご参照下さい。

===========================
3.  サイレン トインストール
===========================
"サイレント インストール"を行うことにより、オペレータの操作および、
インストール中の画面を表示させることなくソフトウェアのインストールが
可能となります。複数のPCにインストールすると時などに便利です。

Windows 7/8/8.1/10環境では、コマンドプロンプトを管理者権限で起動して下さい。

"サイレント インストール"を行うには以下のようにコマンドライン引数を
付加して、"Setup.exe" または、"Setup_x64.exe"を実行して下さい。

    ・32bit OS用
        Setup.exe /s /v"/qn"

    ・64bit OS用
        Setup_x64.exe /s /v"/qn"

"Setup.exe" または、"Setup_x64.exe"は以下の場所にあります。
    D:\Windows\Installer
    ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。


※TSP100GT/LANの旧バージョンがインストール済みの環境からも、以下方法でサイレント
  インストールを行うことが出来ます。

    ・TSP100GT  V1.0.0サイレント アンインストール → V7.4.0サイレント インストール

        start /wait msiexec.exe /qn /x {19170D85-0B64-4331-BFBE-27E4D8431DE1}
        start /wait Setup.exe /s /v"/qn"

    ・TSP100LAN V1.0.0サイレント アンインストール → V7.4.0サイレント インストール

        start /wait msiexec.exe /qn /x {46E4BCEA-60B6-4C5D-82DC-5992919938D6}
        start /wait Setup.exe /s /v"/qn"

    ・TSP100LAN V1.1.0サイレント アンインストール → V7.4.0サイレント インストール

        start /wait msiexec.exe /qn /x {1B014364-8197-4E75-8506-49C330A41515}
        start /wait Setup.exe /s /v"/qn"

===============================
4.  サイレント アンインストール
===============================
"サイレント アンインストール"を行うことにより、オペレータの操作および、
アンインストール中の画面を表示させることなくソフトウェアのアンインストール
が可能となります。複数のPCにアンインストールを行う時などに便利です。

Windows 7/8/8.1/10環境では、コマンドプロンプトを管理者権限で起動して下さい。

"サイレント アンインストール"を行うには以下のように"msiexec.exe"に
コマンドライン引数を付加して、実行して下さい。

    msiexec.exe /qn /x {F273C16D-1109-417F-84B3-5115A9F5B6D5}

=============================================================
5.  Windows 7/8/8.1/10(32bit/64bit)のアンインストールについて
=============================================================
アンインストールの途中で、プリントスプーラーとオンデマンドの確認画面が
表示された場合には「アプリケーションを終了しない」を選択して"OK"を
クリックして下さい。
（"再起動が必要になる"とありますが、実際には再起動は行われません。）

アンインストールの途中で、再起動を促す画面が表示された場合には"OK"を
クリックして下さい。

==========================================
6.  プリンタドライバの手動インストール方法
==========================================
Windows Embedded 等の様な特別の環境下では、インストールが正常に
完了出来ないことがあります。
その場合には、下記のインストールセットを用い、手動でプリンタドライバの
インストールをお試し下さい。
ただしこの方法でインストールを行った場合、Configuration Utilityの各種機能が
利用出来なくなります。

インストールセットは以下の場所にあります。
    D:\Windows\PrinterDriver
    ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。

=========================
7.  Linux, Mac サポートOS
=========================
CUPS, JavaPOSは以下のOSをサポートしております。

・CUPS for Linux
    Red Hat Enterprise Linux 7.4
    openSUSE 42.3
    Fedora 27 (TSP100IIIBIは除く)
    Fedora 17
    ubuntu 18.04 LTS
    CentOS 7.4

・CUPS for Mac
    Mac OS X 10.10
    Mac OS X 10.11
    macOS 10.12
    macOS 10.13

・JavaPOS for Linux
    Red Hat Enterprise Linux 6.7
    openSUSE 13.1
    Fedora 21 (TSP100IIIBIは除く)
    Fedora 17
    ubuntu 16.04 LTS
    CentOS 6.8

=========================================
8.  JavaPOS CO(Control Object) バージョン
=========================================
本JavaPOSはバージョン 1.13のCO(Control Object)ファイル
(jpos113-controls.jar)を用いております。これよりも上のCOバージョンを
使用する方は、以下URLよりCOファイルをダウンロードして、サンプルプログラム
(StarReceiptTest.java)を再コンパイルして下さい。

http://www.javapos.com/

===============================================
9. プラグアンドプレイが途中で止まった場合の対処
===============================================
Ver7.4.0ソフトウェアをインストール後、TSP100IIU/TSP100U/TSP100GT等の USBモデルを
PCと接続した場合、プラグアンドプレイにより自動的にプリンタドライバのインストール
が行われます。
しかし、Ethernet設定ツールよりTSP100LANのインストール実行後、USBモデルをPCと接続
すると、プラグアンドプレイが途中で止まってしまう場合があります。
プラグアンドプレイが途中で止まった場合、以下パスを指定して"OK"を押下して下さい。

  ・お手元にVer7.4.0ソフトウェアCDがある場合

      [32bit OS]
        D:\Windows\PrinterDriver\i386

      [64bit OS]
        D:\Windows\PrinterDriver\amd64

    ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。

  ・お手元にVer7.4.0ソフトウェアCDがない場合

      [32bit OS]
        C:\Program Files\StarMicronics\TSP100\Software\20171207\PrinterDriver\i386

      [64bit OS]
        C:\Program Files (x86)\StarMicronics\TSP100\Software\20171207\PrinterDriver\amd64

    ※"C"は御使用しているPCのWindowsシステムインストールドライブです。

========================================================
10. プリンタドライバでキャッシュドロワを設定している方へ
========================================================
TSP100IIU/TSP100Uの旧バージョンからVer5.0.0以降にバージョンアップした場合、
プリンタドライバのキャッシュドロワ設定が無効になります。

プリンタプロパティより、「デバイスの設定」の再設定を行って下さい。
※キャッシュドロワの設定方法は、ソフトウェアマニュアルをご参照下さい。

=================================================
11.  既にTSP100シリーズプリンタを使用している方へ
=================================================
既にTSP100シリーズプリンタを使用している場合、以下点にご注意下さい。

11-1. 現在インストール済みバージョンからVer5.0.0以降へのバージョンアップ

  ・TSP100IIU/TSP100Uをご使用の場合

      Ver5.0.0以降のインストールを実行することで、自動的に最新版へのバージョン
      アップが可能です。

  ・TSP100GT/TSP100LANをご使用の場合

      Ver5.0.0以降へバージョンアップは、現在ご使用のGT/LANソフトウェアのアンイ
      ンストールが必要です。
      アンインストール後、Ver5.0.0以降をインストールして下さい。
      GT/LANソフトウェアをアンインストールする前に、設定ユーティリティのエクス
      ポート機能で、設定内容を保存することを推奨します。
      ※詳細は、ソフトウェアマニュアルをご参照下さい。

11-2. TSP100シリーズを買換え・追加購入した時のソフトウェアについて

  ・TSP100IIU/TSP100Uご使用中で、TSP100IIU/TSP100U買換え・追加購入の場合

      現在インストール済みのソフトウェアをそのままご使用頂けます。
      また、Ver5.0.0以降のインストールを実行することで、自動的に最新版へのバー
      ジョンアップが可能です。

  ・TSP100IIU/TSP100Uご使用中で、TSP100GT/TSP100LAN買換え・追加購入の場合

      Ver5.0.0以降へバージョンアップが必要です。
      Ver5.0.0以降のインストールを実行することで、自動的に最新版へのバージョン
      アップが可能です。

  ・TSP100GT/TSP100LANご使用中で、TSP100GT/TSP100LAN買換え・追加購入の場合

      現在インストール済みのソフトウェアをそのままご使用頂けます。
      Ver5.0.0以降へバージョンアップは、現在ご使用のGT/LANソフトウェアのアンイ
      ンストールが必要です。
      アンインストール後、Ver5.0.0以降をインストールして下さい。
      GT/LANソフトウェアをアンインストールする前に、設定ユーティリティのエクス
      ポート機能で、設定内容を保存することを推奨します。
      ※詳細は、ソフトウェアマニュアルをご参照下さい。

  ・TSP100GT/TSP100LANご使用中で、TSP100IIU/TSP100U買換え・追加購入の場合

      現在インストール済みのソフトウェアのアンインストールが必要です。
      アンインストール後、Ver5.0.0以降をインストールして下さい。
      GT/LANソフトウェアをアンインストールする前に、設定ユーティリティのエクス
      ポート機能で、設定内容を保存することを推奨します。
      ※詳細は、ソフトウェアマニュアルをご参照下さい。

===============================
12.  CUPSドライバを使用する方へ
===============================
CUPSドライバを使用する場合、以下点にご注意下さい。

・USBモデル(TSP100IIU/TSP100U/TSP100GT)
    Mac OS X 10.5環境で、CUPSドライバインストール直後の最初の印刷処理のみ、印刷
    が開始されるまで、10〜20秒程度掛かる場合があります。
    ※2回目以降は問題ありません。

・TSP100LAN
    印刷時のドキュメント名が80文字を超えていると、印刷が出来ません。
    例えば以下の場合が該当します。
      - 80文字を超えるファイル名が付いたドキュメントの印刷


===================================
13. TSP100LANプリンタを使用する方へ
===================================
TSP100LANプリンタを使用する場合、以下点にご注意下さい。

・TSP100LANを使用する環境に応じて、#9100マルチセッションの有効/無効の設定が
  必要です。

    - 1台のホストからTSP100LANを使用する場合
        #9100マルチセッション設定は有効/無効のどちらでもご利用できます。

    - 複数台のホストからTSP100LANを使用する場合
        #9100マルチセッション設定を無効へ変更して下さい。
        ※本CDの"TelnetScript"フォルダに、#9100ポートの設定を変更するためのスク
          リプトが同梱されています。
          詳細は、"TelnetScript"フォルダ内の"Readme_Jp.txt"をご参照下さい。

        その上で、お使いの環境下における環境混在状況に応じて、下表記載の内容に
        て対処して下さい。
        +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
        | HostDevice |  Windows  |    CUPS   |    iOS    |  Android  |
        +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
        | Windows    |     *1    |    *1     |    *1     |    *1     |
        +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
        | CUPS       |     *2    |    -      |    *2     |    *2     |
        +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
        | iOS        |     -     |    -      |    -      |    -      |
        +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
        | Android    |     -     |    -      |    -      |    -      |
        +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
            *1: V7.4.0 CDを使用して下さい。
            *2: 印刷ポートに、#9100ポートを指定下さい。
            - : 変更する項目はありません。


=================
14. Windows Patch
=================
本CDの"Windows_Patch"フォルダにパッチが同梱されています。

14-1. ランゲージモニタ修正パッチ
    "TSP100_V740_LMUpdatePatch_for_T100U-FW11_T100IIU-FW20.zip"

    TSP100U F/W Ver1.1、TSP100IIU F/W Ver1.0〜2.0 を使用している方で、スプーラ内
    に印刷ジョブが溜まる不具合が発生した場合、ランゲージモニタ修正パッチを適用し
    て下さい。
    詳細は、パッチに同梱されている"Readme_Jp.txt"をご参照下さい。


==========================================
15. Windows 8.1/10でのインストールについて
==========================================
本CDをコンピュータにセットし「Autorun.exeの実行」をクリック後、"DirectPlay"の
インストール画面が表示される場合があります。
必要に応じて次のいずれかを選択して下さい。

・「この機能をインストールする」
    "DirectPlay"がインストールされます。
    次回Autorun.exe実行時、"DirectPlay"のインストール画面が表示されなくなります。

・「このインストールをスキップする」
    "DirectPlay"がインストールされません。
    Autorun.exe実行時、毎回"DirectPlay"のインストール画面が表示されます。


※どちらを選択しても本ソフトウェアのインストールは正常に行われます。


============================================
16. スター精密クラウドサービスについての補足
============================================
16-1 ESC/POS対応
    ESC/POSモードにて
      ・仮想 シリアルポート
      ・仮想 TCP/IPポート (TSP100LANのみ)
      ・Write Printer
    をお使いの場合、スター精密クラウドサービスへの印刷データアップロード機能
    およびダッシュボードを使った登録デバイスの管理機能をご利用頂くことが可能です。

16-2 スター精密クラウドサービスの印刷データの再送処理について
    スター精密クラウドサービスへの"印刷データアップロード"を有効にしている
    場合、なんらかの理由でクラウドへのアップロードが失敗することがあります。
    その際は、アップロードに失敗した印刷データは以下のタイミングで自動的
    に再送されます。

    次の印刷処理が行われる際に、お使いのPCとスター精密クラウドサービス
    のサーバーとの接続がオンラインであれば、アップロードに失敗したデータ
    は自動的に再送されます。


============
17. 改版履歴
============
Rev. 1.0    初版リリース
2005/08/31

Rev. 1.1    ジャーナル機能の追加
2005/09/20  設定ユーティリティを7ヶ国語に対応
            仮想シリアルポートにチェックヘルス機能を追加
            その他、不具合の修正

Rev. 1.2    翻訳したソフトウェアマニュアルを追加
2005/10/04  SDK(Software Development Kit)の追加
            Drawer Kick Toolの追加
            その他、不具合の修正

Rev. 1.2.1  MS POS, RetailProでOPOSが動作しないのを修正
2005/10/28  インストール時のセットアップメッセージの変更

Rev. 2.0    ESC/POSモードの追加
2005/12/28  コピー機能の追加

Rev. 2.0.1  ESCPOSSE.dllの修正
2006/01/18      ESC/POS ステータスコマンドをフルサポート
                以下の新しいコマンドを追加
                <GS>r/ <ESC>u/ <ESC>v
            TSP100LM.dllの修正
                “Limited User”でプリンタが使用出来ないのを修正

Rev. 2.0.2  特定の環境で、OPOSおよびJavaPOSが正常に動作しないのを修正
2006/02/07  設定ユーティリティで設定ファイルのインポートが出来ないのを修正
            portemu.exe (仮想シリアルポート)の修正
                プリンタのオフライン中に仮想シリアルポートが受け取った
                データを、プリンタがオンラインに復帰した後、
                印刷するように修正
                ※シリアル通信フロー制御機能の制限事項：
                (1) プリンタのオンオフライン監視のためのCTS/DSR
                    シグナルラインは使用出来ません。
                (2) プリンタがオフライン中に受け取ったステータス
                    要求コマンドはプリンタのオフライン中は
                    ステータス応答を返しません。

Rev. 2.1.0  マルチランゲージをサポート(13ヶ国語を追加)
2006/03/16  設定ユーティリティ
                セレクトランゲージ機能を追加
                バーコードの背景にロゴを印刷しないように修正
            仮想シリアルポート
                以下のバグを修正：
                (1) フロー制御設定が「なし」場合で8KB以上のデータを
                    送信した場合に、データロストが発生する
                (2) 仮想ポート作成直後のデータが文字化けする
                (3) プリンタステータス要求コマンドに対する応答が
                    しばしば遅れる
                (4) アプリケーションはプリンタのON/OFFラインの状態を
                    CTR/DSR信号線で知ることが出来ない
                (5) プリンタのOFFライン中はステータス要求コマンドの
                    応答がない
            OPOS
                プリンタのカバーを開いた後キャッシュドロワーが開けない
                のを修正

Rev. 2.2.0  仮想シリアルポート設定ツールを追加
2006/04/27

Rev. 2.3.0  OPOS
2006/08/11      Windowsにログオン直後、数十秒間印刷が出来ない不具合を修正
            プリンタドライバ (Windows 2000/XP)
                QRコードの追加
                プリンタドライバ単体(infベース)でインストールした場合、
                Administrator権限でないと動作出来ない不具合を修正
            SDK
                QRコード用のサンプルプログラム(Visual C++ 6.0,
                Visual Basic 6.0)を追加
            フォント変換機能の追加
                ※スターラインモード(SBCS)のみ対応。ESC/POSモードは未対応。
            文字列拡張機能の修正
                文字の種類をキーワードに追加
            仮想シリアルポート設定ツール
                バージョン情報をダイアログから表示出来るようにした。
                ユーザーインターフェイスの表示のバグを修正した。

Rev. 2.4.0  JavaPOS [追加/修正]
2006/11/30      プリンタのカバーを開いた後キャッシュドロワーが開けない
                のを修正。
                JavaPOS for Linuxの追加。
                    CDの以下のファイルを参照して下さい。
                    D:\Linux\starjavapos-tsp100_linuxX86K26_20060915.zip
                    ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。
            設定ユーティリティ [追加]
                HexDumpモードの追加
                ※ファイル出力する場合、フォルダ名は英文(1byte)文字
                  として下さい。漢字、ひらがなは使用しないで下さい。
            フォント変換機能 [追加]
                "Shift_JIS"に対応。
                ※スターラインモードのみ対応。ESC/POSモードは未対応。
            Readme.txt [追加]
                "Windows 2000 サービスパック無しのインストール方法"を追加

Rev. 3.0.0  プリンタドライバをWindows Vista対応としました。(WHQL取得済み)
2007/06/29  Configuration UtilityをWindows Vista x86(32bit)に対応しました。
            新日本語漢字Font対応しました。

Rev. 3.0.0a Rev. 3.0.0に対応したソフトウェアマニュアル(マルチランゲージ版)を
2008/07/23  CD内に追加しました。
            Installation Manual for Windows Vista (マルチランゲージ版)を
            CD内に追加しました。CDの以下のファイルを参照して下さい。
                D:\Install_Manual_Vista
                ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。
            "Linux, Mac サポートOS"をReadme.txt内に追加しました。

Rev. 3.1.0  OPOS [追加]
2009/07/24      ・印字幅51mmに対応しました。
            OPOS [修正]
                ・日本語のキャラクタスペースの不具合を修正しました。
            ランゲージモニタ [修正]
                ・OPOSで大量の印刷を行うとタイムアウトエラーが発生し、
                  印刷が終了してしまう場合があるのを修正しました。
            コマンドエミュレータ [変更]
                ・強調印字コマンド(ESC E)で漢字も強調されるように修正しました。
            SDK [修正/追加]
                ・不要なサンプルプログラムを削除しました。
                ・ステータス取得のサンプルプログラム(ESC/POS, Star Line モード)
                  を追加しました。
            マニュアル [追加]
                ・OPOS アプリケーション開発ガイドを追加しました。
            インストーラ [修正]
                ・mfc70.dll, mfc70u.dll, msvcr70.dllが、不適切なフォルダに
                  コピーされる事があるのを修正しました。
            ソフトウェア使用許諾契約書 [追記]
                ・第三者ソフトウェアの記述を追加しました。
            設定ユーティリティ [修正]
                ・Windows Vista上で設定ユーティリティをキーボード操作している
                  ときに、画面右側ペインにプレビュー機能設定画面が表示されて
                  しまうのを修正しました。
                ・OPOS、JavaPOS、仮想シリアルポートをインストール
                  しなかった場合でも、設定ユーティリティのキーボード操作に
                  よって、画面右側ペインにこれらの設定操作画面が表示されて
                  しまうのを修正しました。
            設定ユーティリティ - フォント変換 [修正]
                ・Windows Vista上でフォント選択リストボックスで、Font名称が
                  "???"の様な表示となるフォントがあるのを修正しました。
                ・拡張子が小文字のフォントファイル(.ttfと.ttc)しかリストに表示
                  されていなかったのを修正しました。
                ・不正なフォントファイルがある場合、設定ユーティリティが起動
                  出来ないのを修正しました。
            設定ユーティリティ - 仮想シリアルポート [修正]
                ・他のモデルで登録されているのと同名のポートを登録出来てしまう
                  のを修正しました。
                ・ESC/POSモード上で仮想シリアルポートを登録すると、
                  スターラインモード上であらかじめ登録されていた
                  仮想シリアルポートがサービスの再起動をしないと使用出来なく
                  なってしまうのを修正しました。
            設定ユーティリティ - Hex Dumpモード [修正]
                ・存在しないフォルダを用してしまうと、次回からHexDump画面が
                  開けなくなってしまうのを修正しました。
            設定ユーティリティ - 簡体字中国語の画面 [修正]
                ・繁体字中国語が一部で使われていたため簡体字中国語に修正
                  しました。
            設定ユーティリティ - グラフィックデータ [修正]
                ・名前変更で2バイト文字を使用出来てしまうのを修正しました。
            設定ユーティリティ - OPOS [修正]
                ・他社COからスターCOに、強制的に登録変更を行ってしまうのを
                  修正しました。
            設定ユーティリティ - JavaPOS [修正]
                ・JavaPOSでサポートされていない文字"\"が含まれたデバイス名を
                  作成出来ないように修正しました。

Rev. 4.0.0  プリンタ TSP100IIUをサポートしました。
2010/03/30      ・TSP100設定ユーティリティにECO設定を追加しました。
            マニュアル[変更]
                ・インストーラからマニュアルを削除しました。
                  マニュアルはCDメニュー→"マニュアル/SDK"から参照して下さい。

Rev. 4.0.0a マニュアル [変更]
2010/08/18      ・ハードウェアマニュアルを変更しました。
            JavaPOS [修正]
                ・JavaPOS for Linuxを変更しました。
                    D:\Linux\JavaPOS\starjavapos_1.9.15_linux_20100618.zip
                    ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。
            パッチの同梱
                ・以下パッチファイルをCDに同梱しました。
                    D:\Patch_and_Manual\TSP100IIU_V4.0.0_patch_20100621.zip
                    ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。
            Readme.txt [追加]
                ・"Patch and Manual"を追加しました。

Rev. 5.0.0  futurePRNTマルチモデルに対応しました。
2011/03/11      ・TSP100シリーズ全機種をサポートします。
                   (TSP100U/PU, TSP100IIU, TSP100GT, TSP100LAN)
                ・TSP100GT/LANは、Windows7に新規対応しました。
            OPOS [変更]
                ・OPOS V1.13に対応しました。
                ・OPOS CCO(Common Control Object)を追加しました。
            JavaPOS [変更]
                ・JavaPOS V1.13に対応しました。
            コマンドエミュレータ [追加]
                ・FontB に対応しました。(Star Line モード)
                ・PDF417に対応しました。(Star Line モード)
            SDK [追加]
                ・PDF417の印字サンプルを追加(VB6.0, VC++6.0)
                ・C#のステータスモニタサンプルを追加(Visual Studio 2005)
                ・仮想シリアルポート用サンプルを追加(Visual Studio 2005)
            マニュアル [変更]
                ・ハードウェアマニュアルを変更しました。
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 5.1.0  仮想シリアルポート [追加]
2011/06/07      ・.NET SerialPortコンポーネントに対応しました。
            OPOS [追加]
                ・180dpi互換モードに対応しました。
            JavaPOS [追加/修正]
                ・2バイト文字に対応しました。(Shift-JIS, GB2312, Big5, Korean)
                ・Textのみの倒立印字が出来ない不具合を修正しました。
                ・1行未満のデータを送信するとエラーが出力される不具合を修正しました。
            設定ユーティリティ [修正]
                ・ECOインジケータ有効設定のxmlをインポートした場合、印刷出来なく
                  なる不具合を修正しました。
            プリンタドライバインストール [修正]
                ・プラグアンドプレイが途中で止まる不具合を修正しました。
            マニュアル [変更]
                ・ハードウェアマニュアルを変更しました。
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 5.2.0  設定ユーティリティ - 文字列置き換え [追加]
2011/10/27      ・同じクーポンを印刷する文字列が同一ページ内に複数存在した場合、
                  クーポンを1枚だけ印刷することが可能になりました。
            コマンドエミュレータ [追加]
                ・タイのコードページを追加しました。
            コマンドエミュレータ [修正]
                ・ジャーナル機能使用時に、テンポラリファイルが作成される不具合を
                  修正しました。
            ランゲージモニタ [修正]
                ・印字遅延の不具合を修正しました。
            マニュアル [変更]
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 5.3.0  コマンドエミュレータ [仕様変更]
2012/10/19      ・日本語ﾌｫﾝﾄJIS2004対応
            Windows8サポート(モダンUIは一部制限有)
            ランゲージモニタ [修正]
                ・TSP100LANのメモリーリーク修正
            設定ユーティリティ[修正]
                ・import不具合修正しました。
            仮想シリアルポート [修正]
                ・起動タイミング修正

Rev. 5.4.0  ランゲージモニタ/LPRポートモニタ[修正]
2013/06/22      ・複数のPCから、1台のTSP100LANに同時に印刷した場合、印刷データ
                  が混在する不具合を修正しました。
            JavaPOS[修正]
                ・非同期実行時、clearOutput()でエラーが出力される不具合の修正
                ・clearoutPut()実行時、倒立印字及びトランザクション印字が解除
                  されない不具合の修正
                ・エスケープシーケンスによるロゴ印刷でrotatePrint()が反映され
                  ない不具合の修正
                ・setLogo()にエスケープシーケンスによるトップ及びボトムロゴ印
                  刷を含めたとき印字する不具合の修正
                ・バーコード印字において、印字領域を超えるAlignmentの指定がで
                  きる不具合の修正
                ・印字領域幅指定(printableArea)で58mm指定出来ない不具合の修正
            CUPS[変更]
                ・Mac OS X 10.8に対応しました。
            修正パッチを同梱[変更]
                ・以下フォルダに修正パッチを同梱しました。
                  "D:\Windows_Patch"
                  ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。
            マニュアル [変更]
                ・ハードウェアマニュアルを変更しました。(TSP100LAN 日/英のみ)
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 5.5.0  ランゲージモニタ/LPRポートモニタ[修正]
2013/10/18      ・印刷中のプリンタ電源再投入(電源OFF→電源ON)後に、再印字が失敗
                  する不具合を修正しました。
            Telnetスクリプトを同梱[変更]
                ・以下フォルダにTSP100LAN 9100ポート設定用のTelnetスクリプトを
                  同梱しました。
                  "D:\TelnetScript"
                  ※"D"は御使用しているPCのCD-ROMドライブのドライブレターです。
            マニュアル [変更]
                ・ハードウェアマニュアルを変更しました。(TSP100LAN 日/英のみ)
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 6.0.0  スター精密クラウドサービスに対応
2015/06/09      ・スター精密クラウドサービスについての詳細は、次のURLをご参照下
                  さい。
                    http://www.starcloudservice.com/retailers/welcome.html

Rev. 6.1.0  Configuration UtilityをWindows 10に対応しました。
2015/09/17  UIを幾つか修正しました。

Rev. 6.2.0  スター精密クラウドサービス[変更]
2015/10/30      ・ESC/POSモードに対応しました。
                ・パスワードの変更に対応出来るようになりました。
                ・ネットワーク不具合時、印刷データのアップロードに失敗しても、
                  印刷データを再送することが可能になりました。

Rev. 7.0.0  TSP100IIIW/LANに対応しました。
2015/12/28  設定ユーティリティ[追加]
                ・通信エラーのログ出力機能を追加しました。
                ・クローンシリアルナンバー設定機能を追加しました。
                  （TSP100IIIW/LANのみ）
            OPOS [追加]
                ・QRコード、PDF417に対応しました。
            スター精密クラウドサービス [追加]
                ・新たに4ヶ国語をサポートしました。
                  フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語
            JavaPOS [追加]
                ・TSP100IIIW/LANに対応しました。
            マニュアル [変更]
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 7.1.0  TSP100IIIBIに対応しました。
2016/06/24  設定ユーティリティ[追加]
                ・プリンタ接続設定機能を追加しました。(TSP100IIIBIのみ)
                ・印字起動制御設定機能を追加しました。(TSP100IIIBIのみ)
            コマンドエミュレータ [修正]
                ・印字速度、印字密度の設定が、プリンタの電源再投入でリセットされる
                  不具合を修正しました。
            ランゲージモニタ [修正]
                ・USBモデル(TSP100IIU/TSP100U/TSP100GT)を電源ONでPCと接続したまま、
                  Windows10メジャーアップデートを実施するとTSP100設定ユーティリティ
                  の設定内容を保存したxmlファイルが初期化される不具合を修正しました。
            Ethernet設定ツール [追加]
                ・TSP100IIIBIに対応しました。
                  ※LAN / Bluetooth設定ツールに名称変更しました。
            スター精密クラウドサービス [追加]
                ・新たにフィンランド語をサポートしました。
            JavaPOS [追加]
                ・TSP100IIIBIに対応しました。
                ・QRコード、PDF417に対応しました。(Windowsのみ)
            CUPS [追加]
                ・TSP100IIIBIに対応しました。
            マニュアル [変更]
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 7.2.0  スター精密クラウドサービス[変更]
2017/01/11      ・マイクロレシート機能に対応しました。
            プリンタドライバ[変更]
                ・デフォルト用紙サイズを変更しました。
            CUPS[追加]
                ・スター精密クラウドサービス対応しました。
                ・Mac OS X 10.12に対応しました。
                  ※Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 サポート終了。
            マニュアル [変更]
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 7.3.0  TSP100IIIUに対応しました。
2017/04/10  USBシリアルナンバー設定ツールを追加しました。
            マニュアル [変更]
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 7.3.0a スタートメニュー画面 [変更]
2017/09/07      ・画面イメージを一部変更しました。。
                ・スター精密クラウドサービスのURLを変更しました。
            マニュアル [変更]
                ・ソフトウェアマニュアルを変更しました。

Rev. 7.4.0  コマンドエミュレータ [仕様変更]
2018/07/09      ・プリンタードライバの設定で、文書カット動作に"NoCut"を指定した場合、
                  TSP100 設定ユーティリティの以下の機能が使用できます。
                      ・コピー機能
                      ・180 度反転
                      ・オンデマンド
            マニュアル [変更]
                ・ソフトウェアパッケージ Ver 7.4.0 に対応しました。
